## AC601中央空调液晶温控器

发表时间:2019-06-22 18:41 点击: 次

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMG_256 |

|  |
| --- |
| 产品品牌： ASUN |
| 工作电压：110 VAC－230VAC 50/60Hz |
| 控温范围：10℃－30℃ |
| 温度偏差：0.1℃ |
| 传感器：NTC 10K, 3950ohms 在25℃ |
| 防护等级：IP30 |
| 外壳材质：阻燃PC |
| 自身功耗：<2VA |
| 外型尺寸：86\*86\*12（mm） |
| 安装型式：明装(或暗装) |

 |

 |
| **产品概述:**中央空调数字微电脑恒温控制器，以室内温度和设定温度的实时比对结果，通过继电器输出控制采暖设备电源的启停，达到室内恒温和节能的目的。特有的双温双控功能，在检测室温的同时又增加了对空调设备的温度监测，当设备温度达到设定的保护值时，温控器自动停止加热，保护控股条设备，使空调设备能够在合理的温度下工作，延长设备的使用寿命，使系统更加安全、可靠、节能。

|  |  |
| --- | --- |
| **机械规格** |   |
| 按键：轻触按键 | 防护等级：IP30 |
| 外壳：阻燃PC+ABS阻燃 | 安装孔距：60mm（标准） |
| 控温范围：5.0℃~35.0℃ | 外形尺寸：86\*86\*15mm（长\*宽\*高） |
| 电压输入：AV80V~260V(宽电压） | 阀门控制：2线阀、3线阀都可接入 |
| 输出功率：风机三速5A，阀门3A（220V） | 常规功能：节能模式，时钟校准，白色背光，锁定功能等 |

 ****1、空调三速温控器****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 可选功能 | 分类功能说明 |
| 1 | AC601 | **（-Remote)****(-4Con)****(-Fee)****(-Pre)****(-WIFI)****(-LD)** | 空调风机控制，2管制普通空调风机盘管3速2-3线阀。**不带通讯功能。****可选：带红外遥控。****可选：带4管制阀门输出。****可选：带计费功能，可远程抄表。****可选：带预充值缴费功能。****可选：带WiFI功能，带手机APP控制软件。****可选：带联动功能 。** |
| 2 | AC601-RS485 | **(-Remote)****(-4Con)****(-Fee)****(-Pre)****(-LD)** | 空调风机控制，带有线RS485-modbus通讯远程控制功能。**可选：带红外遥控。或者可选：带计费功能，可远程抄表。****可选：带预充值缴费功能。****可选：带联动功能。** |
| 3 | AC601-ZigBee | **(-Remote)** | 空调风机控制，带无线Zigbee-modbus通讯远程控制功能。       **可选：带红外遥控。** |
|  4 | AC601-Lora | **(-Remote)****(-4Con)****(-Fee)****(-Pre)****(-LD)** | 空调风机控制，带无线Lora-modbus通讯远程控制功能。**可选：带红外遥控。****或者可选：带计费功能，可远程抄表。****可选：带预充值缴费功能。****可选：带联动功能。** |
| 5 | AC601-NBIot | **(-Remote)****(-4Con)****(-Fee)****(-Pre)****(-LD)** | 空调风机控制，带无线NBIot-modbus通讯远程控制功能。**可选：带红外遥控。****可选：带计费功能，可远程抄表。****可选：带预充值缴费功能。****可选：带联动功能。** |
| 6 | AC(R)601 | **(-RS485)(-LD)** | 空调、地暖二合一风机控制。普通空调风机盘管3速2线阀，以及地暖2线阀输出控制（供暖时风机不启动）。**可选：带有线RS485-Modbus远程控制功能。****可选：带联动功能。** |

**2、空调风柜控制器**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|     7 | AF601-220V               | **(**-Fee)                     **(-Pre)** | 风柜控制器，带220V输入，开关量输出。**可选：带计费功能，可远程抄表。** |
|     8 | AF601-24VPID  | **(-RS485)****(**-Fee)**(-Pre)** | 风柜控制器，带24V输入， 0-10V模拟量输出。**可选：带有线RS485远程控制功能。****可选：带计费功能，可远程抄表。** |
|           9       | AF601-BLCD  | **(-4Con)****(-RS485)****(-WiFi)** | 无极调速风机（直流无刷电机）控制器，开关型2-3线阀门输出。**可选：带有线RS485远程控制功能。****可选：带4管制阀门输出。****可选：带WiFi功能，带手机APP控制软件。** |

|  |  |
| --- | --- |
| 可选功能说明 | 带(-Remote)为红外遥控功能。 带(-4Con)为4管制阀门输出。带(-Fee)为带有计费功能。带(-Pre)为预充值缴费功能。带(-WiFi)为WiFi功能，带手机APP控制软件。带(-RS485)为带有线RS485-Modbus远程控制功能。                                                 |
|  **其他说明**： |

|  |
| --- |
| 可选功能：带通讯、或计费功能的产品，我公司可提供通讯协议文档，用户可以根据自身需要开发组态软件、或者自己开发云系统软件配合使用。我公司也可以提供：集中控制系统软件、计费和收费系统管理软件配套。  |

 |

 |